**Załącznik nr 1B do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zestaw asenizacyjny (ciągnik + beczka)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wymagania minimalne Zamawiającego*** |
| **A.** | **CIĄGNIK** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2023),  ciągnik spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych |
|  | Silnik min. czterocylindrowy o mocy min. 135 KM |
|  | Silnik o pojemności skokowej min. 4,0 l |
|  | Napęd 4x4 |
|  | Silnik spełniający aktualną normę emisji spalin. |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów |
|  | Skrzynia biegów min. 12x12,  rewers elektrohydrauliczny |
|  | ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) trzy prędkości WOM |
|  | Wyposażenie: tylny podnośnik hydrauliczny + 2 siłowniki pomocnicze o udźwigu minimum 4200 kg (o wydatku pompy min. 50 l/min) oraz rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. trzysekcyjny |
|  | Wyposażenie: przedni podnośnik (TUZ) z wyprowadzoną hydrauliką |
|  | Wyposażenie w hamulce tarczowe lub wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie, hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie, instalacja pneumatyczna dwuobwodowa i jednoobwodowa hamowania przyczepy |
|  | Koła jezdne: przednie o minimalnej wielkości R24 i tylne o minimalnej wielkości R38 poszerzane |
|  | Ciągnik wyposażony w zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy |
|  | Dodatkowe obciążniki w tylne koła |
|  | Wyposażenie: dwudrzwiowa kabina oraz uchylne okna tylne, spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki szyby przedniej oraz tylnej, lusterka boczne podgrzewane, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, klimatyzacja ręczna lub automatyczna, homologacja kabiny na dwa miejsca |
|  | Minimum 2 lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego montowane na dachu kabiny, |
|  | Wyposażenie dodatkowe: belka polowa, obciążnik 1000 kg mocowany na TUZ, wąż ciśnieniowy sprężysty do pompowania kół z manometrem ipistoletem do wydmuchiwania, komplet kluczy + klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, smarownica, smar, katalog części zamiennych, apteczka, Radio z gniazdem USB |
|  | Pełen bak paliwa |
|  | Pierwszy przegląd i materiały na koszt wykonawcy |
|  | Przeglądy gwarancyjne i materiały na koszt wykonawcy |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | Świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika |
|  | Wyposażenie dodatkowe: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, skrzynka narzędziowa |
| **B.** | **WÓZ ASENIZACYJNY** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2023),  wóz spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych |
|  | Zbiornik z blachy ocynkowanej ogniowo, poj. min. 8000 litrów, w zbiorniku zainstalowany:  - otwierana tylna dennica  - wskaźnik rurowy napełnienia,  - króciec spustowy z zaworem (w najniższym punkcie zbiornika),  - łyżka rozlewna,  - złącze z punktem zlewnym |
|  | Konstrukcja wozu ramowa, zaczep do ciągnika, stopka podporowa |
|  | Hamulec drogowy, postojowy |
|  | Wałek WOM |
|  | Opony przystosowane do trudnych warunków, poszerzane |
|  | Sprężarka napęd min. 540 obr/min, wzmocniona wydajność |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem |
|  | Króciec ssawny:  - główny krócieć hydrauliczny spustowy z tyłu wozu,  - min. dwa króćce przygotowane do montaży zasuwy ręcznej (jeden boczny, jeden z tyłu) |
|  | Wąż o długości min. 6 m - 2 szt. (łączony), kosz ssący (chroniący przed zasysaniem dużych odpadów) |
|  | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego |
|  | Świadectwo homologacji |