*Załącznik nr 3 do SWZ*

**Formularz cenowy:**

**UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą.**

**Nazwa Wykonawcy** (wykonawców) ………………………………………………………………

**Adres** wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców) lub siedziba lub miejsce zamieszkania: .....................................................................................................................................

**Województwo: ……………………………………..**

**NIP**: …………………………………..

**REGON:** …………………………………..

**KRS: …………………………………………**

**Adres skrzynki ePuap Wykonawcy - …………………………………………..**

**Adres e-mail Wykonawcy - …………………………………………..**

**Numer telefonu Wykonawcy - …………………………………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Wykonawcy** | **Należy wpisać znak X  w odpowiednią rubrykę** |
| 1 | **Mikroprzedsiębiorstwo**  *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)* |  |
| 2 | **Małe przedsiębiorstwo**  *(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)* |  |
| 3 | **Średnie przedsiębiorstwo**  (*przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)* |  |
| 4 | **Jednoosobowa działalność gospodarcza** |  |
| 5 | **Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej** |  |
| 6 | **Inny rodzaj** |  |

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. ***Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień*** składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CZĘŚĆ 1:

|  |
| --- |
| **Cena netto ………….…..…………. zł**  **Należny podatek VAT: …………………………. zł**  **Cena brutto (cena netto + podatek VAT): …………………………. zł**  **(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….……………..)** |

**Oferujemy** okres gwarancji i rękojmi: …………

CZĘŚĆ 2:

|  |
| --- |
| **Cena netto ………….…..…………. zł**  **Należny podatek VAT: …………………………. zł**  **Cena brutto (cena netto + podatek VAT): …………………………. zł**  **(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….……………..)** |

**Oferujemy** okres gwarancji i rękojmi: …………

CZĘŚĆ 3:

|  |
| --- |
| **Cena netto ………….…..…………. zł**  **Należny podatek VAT: …………………………. zł**  **Cena brutto (cena netto + podatek VAT): …………………………. zł**  **(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….……………..)** |

**Oferujemy** okres gwarancji i rękojmi: …………

**Uwaga! W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę żadnego terminu, zostanie przyjęty „Okres gwarancji i rękojmi” 24 miesiące.**

1. **Minimalne wymagania techniczno-użytkowe:**

**CZĘŚĆ 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wymagania minimalne Zamawiającego*** | | ***POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ***  ***WYPEŁNIA OFERENT*** |
|  | **Producent, model i wersja oferowanego sprzętu** | | (wypełnić)  ………………. |
| 1 | Stan | Fabrycznie nowa | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 2 | Rok produkcji | Min. 2023 | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 3 | Pojazd dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych | Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 4 | Masa maszyny | Min. 7500 | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 6 | Moc silnika | Min. 100 KM | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 7 | Pojemność silnika | Min. 3,00 l | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 8 | Moment obrotowy silnika | Min. 420 Nm przy 1400 obr/min | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 9 | Silnik wysokoprężny | Spełniający obowiązującą normę spalin, | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 10 | Napęd | Napęd na dwie osie z możliwością wyboru napędu na jedną oś | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 11 | Koła jezdne | Przednie: min. 18" Tylne: min. 26" | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 12 | Przednia oś i przednie koła | Oś wychylna, koła skrętne | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 13 | System ograniczenia poślizgu | Blokada mechanizmu różnicowego | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 14 | Układ hamowania | 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny z układem wspomagania | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 15 | System hydrauliczny | Dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 16 | Pompa hydrauliczna | o wydajności min. 160 l/min. | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 17 | Ciśnienie w układzie roboczym | Min. 205 bar | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 18 | Stabilizatory tylne | Wysuwane hydraulicznie | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 19 | Błotniki | Kół przednich i tylnych | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 20 | Kabina operatora | Ogrzewana i wentylowana z obrotowym fotelem i pasem bezpieczeństwa, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej z poziomem hałasu w kabinie do 80 dB, klimatyzacja | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 21 | Zbiornik paliwa | Min. 130 litrów | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 22 | Wyposażenie w radio | Radio CD z gniazdem USB | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 23 | Pakiet wyposażenia podstawowego | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, skrzynka narzędziowa, katalog części zamiennych, smarownica, smar, zestaw kluczy + klucz do kół, katalog części zamiennych, podkładki gumowe pod podpory, lampa ostrzegawcza, | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 24 | Deklaracja zgodności | CE lub równoważna |  |
| **Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki** | | |  |
| 32 | Sterowanie ramieniem ładowarkowym | Za pomocą joysticka | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 33 | Wyposażenie w systemy i układy | Samopoziomowanie, stabilizacja oraz powrót łyżki ładowarkowej | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 34 | Łyżka ładowarkowa | Dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, wyrównywania, | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 35 | Wyposażenie dodatkowe | Widły do palet montowane na łyżce ładowarkowej | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 36 | Pojemność i szerokość łyżki | Min. 1,0 m3, szer. min. 2,3 m | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 37 | Wysokość do sworznia obrotu łyżki | Min. 3,1 m | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 38 | Udźwig łyżki (na środku ciężkości łyżki) | Min. 3100 kg | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 39 | Sterowanie ramieniem koparkowym | Za pomocą dźwigni lub joysticka | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 40 | Wysięgnik (ramię) koparkowe | Możliwość przesuwu bocznego | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 41 | Tylna łyżka do kopania | Szerokość 300, 400, 600, 900 | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 42 | Tylne ramię Koparki | Przesuwne hydraulicznie | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 43 | Tylna łyżka skarpowa | Szerokość min. 1500 mm ± 20 mm, hydrauliczna z siłownikami + linia hydrauliczna dwudrożna | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 44 | Tylne ramię koparkowe | O zmiennej długości (z wysuwem teleskopowym) | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 45 | Tylne ramię koparkowe | Głębokość kopania min. 5,00 m | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 46 | Załadunek (bez wysuwu teleskopowego) | Wysokość min. 3,5 m | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 47 | Udźwig przy złożonym ramieniu | Min. 1400 kg | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 48 | Siła skrawania | Min. 55 kN | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 49 | Wymiana osprzętów | Szybkozłącze ładowarkowe | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 50 | Smarowanie | Układ centralnego smarowania | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 51 | Zbiornik paliwa | Pełen zbiornik paliwa | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| 52 | Przeglądy | Pierwszy przegląd i materiały na koszt wykonawcy, przeglądy gwarancyjne i materiały na koszt wykonawcy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |

**CZĘŚĆ 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wymagania minimalne Zamawiającego*** | ***POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ***  ***WYPEŁNIA OFERENT*** |
| **A.** | **CIĄGNIK** |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2023),  ciągnik spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Silnik min. czterocylindrowy o mocy min. 135 KM | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Silnik o pojemności skokowej min. 4,0 l | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Napęd 4x4 | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Silnik spełniający aktualną normę emisji spalin. | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Skrzynia biegów min. 12x12,  rewers elektrohydrauliczny | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM) trzy prędkości WOM | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie: tylny podnośnik hydrauliczny + 2 siłowniki pomocnicze o udźwigu minimum 4200 kg (o wydatku pompy min. 50 l/min) oraz rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. trzysekcyjny | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie: przedni podnośnik (TUZ) z wyprowadzoną hydrauliką | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie w hamulce tarczowe lub wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie, hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie, instalacja pneumatyczna dwuobwodowa i jednoobwodowa hamowania przyczepy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Koła jezdne: przednie o minimalnej wielkości R24 i tylne o minimalnej wielkości R38 poszerzane | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Ciągnik wyposażony w zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Dodatkowe obciążniki w tylne koła | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie: dwudrzwiowa kabina oraz uchylne okna tylne, spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki szyby przedniej oraz tylnej, lusterka boczne podgrzewane, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, klimatyzacja ręczna lub automatyczna, homologacja kabiny na dwa miejsca | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Minimum 2 lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego montowane na dachu kabiny, | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie dodatkowe: belka polowa, obciążnik 1000 kg mocowany na TUZ, wąż ciśnieniowy sprężysty do pompowania kół z manometrem -ipistoletem do wydmuchiwania, komplet kluczy + klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, smarownica, smar, katalog części zamiennych, apteczka, Radio z gniazdem USB | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Pełen bak paliwa | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Pierwszy przegląd i materiały na koszt wykonawcy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Przeglądy gwarancyjne i materiały na koszt wykonawcy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie dodatkowe: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, skrzynka narzędziowa | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
| **B.** | **WÓZ ASENIZACYJNY** |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2023),  wóz spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Zbiornik z blachy ocynkowanej ogniowo, poj. min. 8000 litrów, w zbiorniku zainstalowany:  - otwierana tylna dennica  - wskaźnik rurowy napełnienia,  - króciec spustowy z zaworem (w najniższym punkcie zbiornika),  - łyżka rozlewna,  - złącze z punktem zlewnym | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Konstrukcja wozu ramowa, zaczep do ciągnika, stopka podporowa | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Hamulec drogowy, postojowy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wałek WOM | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Opony przystosowane do trudnych warunków, poszerzane | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Sprężarka napęd min. 540 obr/min, wzmocniona wydajność | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Króciec ssawny:  - główny krócieć hydrauliczny spustowy z tyłu wozu,  - min. dwa króćce przygotowane do montaży zasuwy ręcznej (jeden boczny, jeden z tyłu) | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wąż o długości min. 6 m - 2 szt. (łączony), kosz ssący (chroniący przed zasysaniem dużych odpadów) | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Świadectwo homologacji | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |

**CZĘŚĆ 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wymagania minimalne Zamawiającego*** | ***POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ***  ***WYPEŁNIA OFERENT*** |
|  | Maszyna fabrycznie nowa (rok produkcji min. 2023) | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Usuwanie zatorów do średnicy 300 mm | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Napędzane silnikiem spalinowym o mocy min. 36 KM | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | wydajność pompy ciśnieniowe min. 150 | SSpełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | wydatek wody min. 85 | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | węże ciśnieniowe | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | długość węża min. 80 mb | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | zbiornik min. 500 l | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | Wyposażenie: głowice min. 4 rodzaje i wszelkie akcesoria robocze (dodatkowo: głowica do tłuszczy, piasku, korzeni, pistolet z lancą teleskopową do mycia przepompowni) | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | dwa węże robocze | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | hydrauliczne zwijanie węża | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | zdalne sterowanie | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | pierwszy przegląd i materiały na koszt wykonawcy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | przeglądy gwarancyjne i materiały na koszt wykonawcy | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | pełen bak paliwa | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | gwarancja min. 24 miesiące | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | przyczepa dwuosiowa z zaczepem przystosowanym do transportu przez ciągnik lub  samochód, stelaż z plandeką wysokość min. 1500, otwierane cztery borty wzmacniane, podłoga wodoodporna, kółko podporowe, koło zapasowe, hamulec najazdowy, | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |
|  | przyczepa przygotowana do pierwszej rejestracji | Spełnia / nie spełnia \* (zaznaczyć właściwe) |

1. **Oświadczamy**, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. **Akceptujemy** termin realizacji zamówienia tj.: **2 miesiące od daty zawarcia umowy**
3. **Oświadczamy**, że oferowany sprzęt/pojazd spełnia wszystkie parametry wskazane w SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
5. …………………… będzie realizowana przez firmę ………….……………………,

(należy podać nazwę części zamówienia) (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

1. …………………… będzie realizowana przez firmę …….………………………… .

(należy podać nazwę części zamówienia) (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

1. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szyfrowaniu podlega oferta podpisana.

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-2)