**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

**na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro**

1. Nazwa i adres **Zamawiającego**

Gmina Siemień, 21-220 Siemień, NIP 539-14-97-101, REGON 030237693

Nazwa przedmiotu zamówienia: ***„Remont kominów na budynku Ośrodka Zdrowia w Siemieniu oraz zadaszenie przy budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku Szlacheckim”***

1. Nazwa i adre**s Wykonawcy**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………. Tel……………………….. fax……………………..

e-mail…………………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Cenę netto: ………………………………….zł

Podatek VAT:………………………………%

Cenę brutto: …………………………………zł

Słownie brutto:………………………………………………………………………. zł.

oraz oferujemy dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia: ………rok/lat.

1. Zobowiązuję się ponadto do :
2. Wykonania zamówienia w terminie do **30 listopada 2020**r.
3. Akceptuję warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku, po przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
4. Oświadczam, że zdobyliśmy wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz że zaoferowaną w pkt. 4 cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Zobowiązujemy się wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Oświadczam, że spełniam warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia dotyczące:
7. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
8. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
9. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
10. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
11. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:

…………………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym:

………………………………………………………………………………………………

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podsta  wa  wyceny | Opis | Jednostka | | Cena  Jedn. | Wartość  brutto | | |  |
| Nazwa | Ilość |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |  |
| 1 |  | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** | | | | | | |  |
| 1.1 | KNR  401/350/2 | Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach , ścianki grubości ½ cegły, 1 kanał | m |  |  |  | | |  |
| 1.2 | KNR/401/212/4 | Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe | m2 | 4,30 |  |  | | |  |
| 1.3 | KNR 1323/101/8 | Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków | m2 | 9,11 |  |  | | |  |
| 1.4 | KZKW  1/103/3 | Czyszczenie rynien z liści , rynny półokrągłe | mb | 10,00 |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **Ogółem roboty rozbiórkowe** | | | | | | |  | |  |
| 2 |  | **REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM** | | | | | | |  |
| 2.1 | KNR  401/310/1 (1) | Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce | m3 | 0,063 |  |  | | |  |
| 2.2 | KNR  401/735/1 (1) | Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii II | m2 | 9,110 |  |  | | |  |
| 2.3 | KNR 401/201/10 | Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe | m | 21,340 |  |  | | |  |
| 2.4 | KNR 401/202/2 (2) | Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8·mm, żebrowane | kg | 7,581 |  |  | | |  |
| 2.5 | KNBK 3/301/26 | Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nie profilowanych jak czapki kominowe, proste słupki, części balustrad, zabetonowanie końców belek lub ich obeton. o objęt. elem. do 0.03 m3 (poz 46) | szt. | 16 |  |  | | |  |
| 2.6 | KNNRW 3/311/3 | Osadzenie elementów w murze z cegły - kratki wentylacyjne | szt. | 38 |  |  | | |  |
| 2.7 | KNR 215/209/3 | Rury wywiewne, żeliwne Fi 100 mm | szt. | 1 |  |  | | |  |
| **Ogółem remont kominów ponad dachem** | | | | | |  | | |  |
| **3. Obróbki kominów** | | | | | |  | | |  |
| 3.1 | KNR  401/519/1 | Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie | m2 | 2,044 |  |  | | |  |
| 3.2 | KNR 202/506/2 (1) | Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 15,102 |  |  | | |  |
| 3.3 | KNR 202/506/5 | Obrabianie podpórek (sztyc) słupów, uchwytów i odgromników, z blachy ocynkowanej, w dachach krytych innymi materiałami niż blacha | szt. | 1 |  |  | | |  |
| 3.4 | KNR 202/515/7 | Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką | szt. | 4 |  |  | | |  |
| **Ogółem obróbki kominów** | | | | | |  | | |  |
| **4. Element** | | | | | |  | | |  |
| 4.1 | KNR 403/702/4 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie | szt. | 12 |  |  | | |  |
| 4.2 | KNR 403/706/2 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 50 mm2 | m | 11,730 |  |  | | |  |
| 4.13 | KNR 403/711/3 | Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające na dachu | szt | 5 |  |  | | |  |
| **Ogółem element** | | | | | |  | | |  |
| **5. Roboty zewnętrzne** | | | | | |  | | |  |
| 5.1 | KNBK 24/22/1 (1) | Montaż daszka z poliwęglanu nad tylnym wejściem do Ośrodka Zdrowia w Gródku Szlacheckim | szt. | 1 |  |  | | |  |
| **Ogółem roboty zewnętrzne** | | | | | |  | | |  |
| **Podsumowanie kosztorysu**  **Ogółem** | | | | | |  | |  |
|  |

…………………………… …………………………………….

*Miejscowość i data Podpis oferenta*