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Siemień, dnia 12 sierpnia 2026 r.

Nr postępowania: ZP.272.09.2026



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd”.

	W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2026 r. poz. 793) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:


Pytanie nr 1
Dotyczy zapisów OPZ - 3.3. Zakup macierzy (1 szt.).
Pytanie nr 1: Czy zamawiający potwierdzi ze zapis „z wykorzystaniem wszystkich dysków (tzw. wide-striping)” dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych dysków w pkt. nr 6.?

Odpowiedz: Tak. Wymóg wide-striping dotyczy wszystkich aktywnych dysków wskazanych w pkt 6, z wyłączeniem dysków Hot-spare do czasu ich aktywacji.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, posiadający definiowanie dysków globalnych Hot-spare oraz  posiada architekturę nowej generacji, która minimalizuje skutki awarii dysku, a powrót systemu do kondycji przed awarią jest do ośmiu razy szybszy niż w tradycyjnym RAID-6.

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści opisane rozwiązanie, pod warunkiem zapewnienia co najmniej równoważnego poziomu ochrony danych oraz automatycznej odbudowy po awarii dysku.

Pytanie nr 3
Dotyczy: 3.5. Zakup UTM (1 szt.).
Pytanie do punktu: Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. W związku z tym, że SSL VPN często stawał się celem ataków i jest wycofywany z urządzeń Firewall większości wiodących producentów czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie oparte o IPSEC VPN, który jest bezpieczniejszy i wydajniejszy. 

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte wyłącznie na IPSec VPN, bez obsługi SSL VPN, przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ dotyczących połączeń VPN.


Pytanie nr 4
Pytanie do punktu: System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagania. Wymaganie to odpowiada funkcjonalności Content Disarm and Reconstruction (CDR. Która występu w wyższych klasach urządzeń NGFW lub wymaga zastosowania dodatkowych licencji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że funkcja CDR nie jest mechanizmem wykrywania malware, lecz mechanizmem sanitacji dokumentów. W praktyce oznacza to, że jej brak nie powoduje braku ochrony przed złośliwymi plikami, jeżeli urządzenie posiada pozostałe zaawansowane mechanizmy ochrony. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści urządzenie bez tej funkcjonalności? 

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji usuwania aktywnej zawartości plików PDF i Microsoft Office, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań OPZ dotyczących ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Pytanie nr 5
Dotyczy: 3.5. Zakup UTM (1 szt.). Pytanie odnośnie pkt. 16. Wbudowany fabrycznie dysk twardy SSD o pojemności min. 100 GB Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie wbudowany fabrycznie dysk twardy SSD ma pojemność 64GB? 

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie wbudowany fabrycznie dysk twardy SSD ma pojemność 64GB.

Pytanie nr 6
Dotyczy: 3.5. Zakup UTM (1 szt.). Pytanie do punktu: 6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1 Gbps. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus wynosi 700Mbps? 

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus wynosi 700Mbps.

Pytanie nr 7
Zamawiający wymaga, aby macierz umożliwiała rozbudowę, bez wymiany kontrolerów, do co najmniej 100 dysków twardych. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające rozbudowę, bez wymiany kontrolerów, do co najmniej 96 dysków twardych, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów macierzy? Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność konfiguracji objętej niniejszym zamówieniem, natomiast umożliwi zaoferowanie rozwiązań większej liczby producentów. 

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające rozbudowę, bez wymiany kontrolerów, do co najmniej 96 dysków twardych, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów macierzy. 

Pytanie nr 8
Zamawiający wymaga możliwości obsługi dysków SSD, SAS i Nearline SAS oraz mieszania tych napędów w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające obsługę dysków SSD, SAS oraz Nearline SAS w ramach jednego systemu macierzowego, przy czym poszczególne typy i formaty dysków mogą być instalowane w odpowiednich półkach dyskowych zarządzanych przez te same kontrolery macierzy? Rozwiązanie takie zapewnia obsługę wszystkich wymaganych technologii dyskowych oraz możliwość ich wykorzystania w ramach jednej macierzy

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające obsługę dysków SSD, SAS oraz Nearline SAS w ramach jednego systemu macierzowego, przy czym poszczególne typy i formaty dysków mogą być instalowane w odpowiednich półkach dyskowych zarządzanych przez te same kontrolery macierzy. 







Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.




Opracowała: Monika Ochnik
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