**Załącznik nr 1C do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**- Zakup Wuko do czyszczenia kanalizacji**

**Aktualizacja**

|  |  |
| --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wymagania minimalne Zamawiającego*** |
|  | Maszyna fabrycznie nowa (rok produkcji min. 2023) |
|  | Usuwanie zatorów do średnicy 300 mm |
|  | Napędzane silnikiem spalinowym o mocy min. 36 KM |
|  | wydajność pompy ciśnieniowe min. 150 |
|  | wydatek wody min. 85 |
|  | węże ciśnieniowe ***węże ciśnieniowe 1/2” i 3/8”*** |
|  | długość węża min. 80 mb ***x 2 sztuki*** |
|  | zbiornik min. 500 l |
|  | Wyposażenie: głowice min. 4 rodzaje i wszelkie akcesoria robocze (dodatkowo: głowica do tłuszczy, piasku, korzeni, pistolet z lancą teleskopową do mycia przepompowni) |
|  | dwa węże robocze ***dwa węże robocze 1/2” i 3/8”*** |
|  | hydrauliczne zwijanie węża  ***hydrauliczne zwijanie węża z regulacją prędkości***  ***praca bębnów z wężami ciśnieniowymi w układzie uchylnym z regulacją ustawienia***  ***materiał stal nierdzewna***  ***system układania węży na bębnach automatyczne prowadnice*** |
|  | zdalne sterowanie  ***Zakres zdalnego sterowania***  ***- regulacja obrotów silnika***  ***- rozwijanie i zwijanie bębna z regulacją prędkości obrotów***  ***- wysuwanie ramienia***  ***Pulpit sterujący powinien zapewnić pełną obsługę z jednego miejsca.*** |
|  | pierwszy przegląd i materiały na koszt wykonawcy |
|  | przeglądy gwarancyjne i materiały na koszt wykonawcy |
|  | pełen bak paliwa |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |
|  | przyczepa dwuosiowa z zaczepem przystosowanym do transportu przez ciągnik lub  samochód, stelaż z plandeką wysokość min. 1500, otwierane cztery borty wzmacniane, podłoga wodoodporna, kółko podporowe, koło zapasowe, hamulec najazdowy, |
|  | przyczepa przygotowana do pierwszej rejestracji |