**Załącznik nr 11 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**- Agregat 60 kW na przyczepce plus podłączenie, samoczynne załączanie rezerw**

|  |  |
| --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wymagania minimalne Zamawiającego*** |
|  | maszyna fabrycznie nowa (rok produkcji min. 2024) |
|  | agregat prądotwórczy obudowany o mocy 60 kW na przyczepce |
|  | napędzane silnikiem spalinowym diesel |
|  |  samoczynnym złączaniem rezerw z szafą wewnętrzną w budynku |
|  | uwzględnić przy zabezpieczeniu istniejące instalacje fotowoltaiczne |
|  | urządzenie należy wpiąć (włączyć) do istniejącego układu automatyki i wizualizacji SUW |
|  | możliwość szybkiego odłączania agregatu od istniejącego przyłącza |
|  | agregat należy zamontować na stacji ujęcia wody |
|  |  pierwszy przegląd i materiały na koszt wykonawcy  |
|  | przeglądy gwarancyjne i materiały na koszt wykonawcy  |
|  |  pełen bak paliwa |
|  | gwarancja min. 60 miesięcy |
|  | przyczepa dwuosiowa z zaczepem przystosowanym do transportu przez ciągnik lub samochód, otwierane cztery borty wzmacniane, podłoga wodoodporna, kółko podporowe, koło zapasowe, hamulec najazdowy, |
|  | przyczepa przygotowana do pierwszej rejestracji |