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Parametry techniczno – użytkowe

[bookmark: _Hlk130558248]Zadanie pn. „Dostawa używanego autobusu do przewozu uczniów”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów. 
2. Pojazd musi być wolny od wad fizycznych i/lub prawnych.
3. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w innej lokalizacji (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), uzgodnionej pomiędzy Stronami na etapie realizacji Umowy. Wykonawca musi zabezpieczyć samochód do momentu odbioru. 
4. Pojazd zostanie dostarczony w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
5. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie posiadał zatankowany pełen bak paliwa.
6. Pojazd nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
7. Pojazd musi być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu.
8. Pojazd i jego wyposażenie musi być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego. Pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie).
9. Zamawiający nie dopuszcza, aby pojazd był wyposażony w system monitorujący i przekazujący położenie lub inne parametry samochodu na serwery zewnętrzne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy fabrycznie zamontowanych systemów np. nawigacji satelitarnej lub telemetrycznych w zakresie, w jakim wymagane jest prawidłowe działanie tych systemów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Użytkownika pojazdu (Zamawiającego) w tym zakresie.
10. Kolorystyka: Kolor nadwozia: grafitowy, srebrny, biały lub inny ustalony na etapie realizacji umowy. 

Ważne – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować jako minimalne.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca):
Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………......................
Model:  …………………………………………………………………………………………......................
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………..........................
	 Parametry techniczno–użytkowe:
	Parametry techniczno–użytkowe oferowanego pojazdu
- wypełnia Wykonawca

	1. 
	Autobus używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, przebieg udokumentowany, nie wyższy niż 200 000 km, zarejestrowany, z ważną polisą OC
	

	2. 
	Ilość miejsc – min. 22 (21+1 - miejsce dla kierowcy)
	

	3. 
	Dopuszczalna masa całkowita - minimum 5000 kg 
	

	4. 
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem z wtryskiem bezpośrednim 
	

	5. 
	Pojemność silnika – nie mniejsza niż 2000 cm3 
	…………………..m3

	6. 
	Rodzaj paliwa: olej napędowy  
	

	7. 
	Minimalna moc silnika 150 KM 
	…………………….. KM

	8. 
	Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO VI 
	

	9. 
	Manualna lub automatyczna skrzynia biegów 
	

	10. 
	Liczba osi: 2, tylna oś koła „bliźniaki”
	

	11. 
	Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie 
	

	12. 
	Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach
	

	13. 
	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi 
	

	14. 
	System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) 
	

	15. 
	System poprawiający stabilność na zakrętach (ESP)
	

	16. 
	Poduszka powietrzna dla kierowcy
	

	17. 
	Automatyczne włączanie świateł 
	

	18. 
	Trzecie światło hamowania 
	

	19. 
	Zabezpieczenie pojazdu: min. immobiliser 
	

	20. 
	Nadwozie samonośne
	

	21. 
	Kolor nadwozia: grafitowy, srebrny, biały lub inny ustalony na etapie realizacji umowy.
	

	22. 
	Nadwozie przeszklone z obu stron 
	

	23. 
	Szyby w przedziale kierowcy regulowane elektrycznie
	

	24. 
	Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie
	

	25. 
	Wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca swobodne poruszanie się pasażerów 
	

	26. 
	Poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie do przedziału pasażerskiego 
	

	27. 
	Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.  
	

	28. 
	Fotele pasażerów tapicerowane. Tapicerka odporna na zużycie, łatwa w utrzymaniu czystości
	

	29. 
	Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy 
	

	30. 
	Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, łatwo zmywalną.
	

	31. 
	Oświetlenie przedziału pasażerskiego dzień/noc  
	

	32. 
	Okno dachowe pełniące rolę wyjścia bezpieczeństwa 
	

	33. 
	Ogrzewanie pojazdu niezależne od pracy silnika (webasto) 
	

	34. 
	Klimatyzacja kokpitowa przedziału kierowcy
	

	35. 
	Klimatyzacja przedziału pasażerskiego, 
	

	36. 
	Opony wzmacniane
	

	Wyposażenie dodatkowe:
	

	37. 
	Obrotomierz 
	

	38. 
	Szybkościomierz ze skalą w kilometrach 
	

	39. 
	Apteczka autobusowa 
	

	40. 
	Gaśnica min. 2kg – 2 szt. 
	

	41. 
	Trójkąt ostrzegawczy  
	

	42. 
	Klin pod koła 
	

	43. 
	Dywaniki gumowe  
	

	44. 
	Elektroniczna blokada tylnego mostu 
	

	45. 
	Centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie) 
	

	46. 
	Tempomat 
	

	47. 
		Pełnowymiarowe koło zapasowe 	 
	

	48. 
	Podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół. 
	

	49. 
	Komplet dokumentów pojazdu. 
	

	50. 
	Gwarancja na podzespoły mechaniczne min. 6 miesięcy lub 20 tys. km (w zależności co nastąpi pierwsze)
	

	51. 
	opinię uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego z listy prowadzonej przez ministra do spraw transportu w zakresie określenia wartości rynkowej pojazdu, danych identyfikacyjnych pojazdu, wyposażenia oraz stanu technicznego pojazdu
	

	52. 
	Samochód powinien spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r.  poz. 1251 z późn. zm.) oraz odpowiada warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.) 
	



*Wykonawca wypełnia tabelę uzupełniając odpowiednio każdą pozycję wpisując oferowane parametry techniczno-użytkowe i/ lub spełnia/ nie spełnia.






..................................................
(podpis elektroniczny Wykonawcy)

